***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2023)***

Tirgus izpēte par deju un skatuves grīdas virsmas seguma piegādi

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

Piegādes adrese – Dārzciema iela 70, Rīga

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena EUR (bez PVN)** | **Piezīmes** |
| Deju un skatuves grīdas virsmas segumsTehniskie dati  un raksturojums:1. Divpusēji lietojama (melns/pelēks).
2. Biezums 1,7mm.
3. Drošības klase EN 13501-1, Bfl-s1.
4. Materiāls 100% vinils.
5. Platums 2000mm.
6. Garums 15000mm x 12.
7. Svars 2200 g/m².
8. Starpslānī minerālškiedru siets.
9. Savietojamība ar Tuchler ražojuma līmlentēm un kopšanas līdzekļiem.
10. Komplektā piegāde, montāža, 36 līmlentes un 6 kopjamie līdzekļi, instruktāža.
11. Atbilstoša, pierādama dokumentācija par izcelsmi, drošības un tehniskajiem datiem.
12. Apliecinoši dokumenti, kuri pierāda par šādas grīdas piegādēm pēdējos 5 gados, minimums 10 objektos.
13. Garantija 5 gadi.
 | m2 | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Informācija par pretendentu |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |