***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2023)***

Tirgus izpēte par deju un skatuves grīdas virsmas seguma piegādi

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

Piegādes adrese – Dārzciema iela 70, Rīga

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena EUR (bez PVN)** | **Piezīmes** |
| Deju un skatuves grīdas virsmas segums  Tehniskie dati  un raksturojums:   1. Divpusēji lietojama (melns/pelēks). 2. Biezums 1,7mm. 3. Drošības klase EN 13501-1, Bfl-s1. 4. Materiāls 100% vinils. 5. Platums 2000mm. 6. Garums 15000mm x 12. 7. Svars 2200 g/m². 8. Starpslānī minerālškiedru siets. 9. Savietojamība ar Tuchler ražojuma līmlentēm un kopšanas līdzekļiem. 10. Komplektā piegāde, montāža, 36 līmlentes un 6 kopjamie līdzekļi, instruktāža. 11. Atbilstoša, pierādama dokumentācija par izcelsmi, drošības un tehniskajiem datiem. 12. Apliecinoši dokumenti, kuri pierāda par šādas grīdas piegādēm pēdējos 5 gados, minimums 10 objektos. 13. Garantija 5 gadi. | m2 | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |