***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2021)***

**Tirgus izpēte noliktavas aprīkojuma iegādei**

Līgums līdz 31/12/2022.   
Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Np.k* | *Inventārs* | *mērv* | *Daudzums* | *Paredzētais daudzums* | *Izcenojums €* |
| 1 | Cinkoti metāla moduļveida plaukti noliktavai / darbavietai "R3000" (vai analogi). augstums -2278 mm, dziļums - 600 mm, platums - 1282 mm, plaukta svara min. izturība - 150 kg. Sekcija ar 6 plauktiem.  Drošības režģis 50 x 50 mm. Plaukta priekšējā plāksne / atdure. H – 85 mm | gab | 1 | 2 |  |
| 2 | Darbagalds 1200x620 mm. Darbagalda gabarīti 1200 x 620 x 800 mm Darbagalda kājas aprīkotas ar līmeņošanas pēdām. Virsmas gabarīti 1200 x 620 mm Virsmas materiāls – saplāksnis ar baltu melamīna filmas pārklājumu. Virsmas biezums 24mm Pārklājuma materiāls – cinkots metāls. Pārklājuma gabarīti 400 x 620 mm Pārklājuma biezums 1,5mm. Pārklājumam ir jābūt brīvi uzliekamam / noņemamam. Rāmja materiāls izgatavots no melnā metāla kvadrātcaurules 30x30 mm. Apdare – pelēka pulverkrāsa. | gab | 1 | 77 |  |

Kā arī cits noliktavas aprīkojums (brīvā formātā)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### 