***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2022)***

**Tirgus izpēte par biomasas apkures katlu BioFire 600 BC ar biomasas iekraušanas sistēmu** (Ražotājs „Herz” Austrija) **apkopi**

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.

**Katlumājas aprīkojuma specifikācija.**

1. Biomasas apkures katli BioFire 600 BC ar biomasas iekraušanas sistēmu (Ražotājs „Herz” Austrija) – 2 kompl.
2. Sadales mezgls ar sešiem apkures lokiem (sūkņi „Grundfos” MAGNA , siltummaiņi „Danfoss” un siltuma skaitītāji „Kamstrup” Ultraflow 54).
3. Akumulācijas tvertnes 3X10m3 un 1X5m3.
4. Degazācijas un sistēmas piebarošanas iekārta ”EDER” un „Olymp”
5. Šķeldas un granulu iekraušanas sistēmas „Herz”

**Prasības pretendentiem.**

1. Ne mazāk par trīs gadu pieredze ar šāda tipa apkures iekārtām.
2. Pēc pieprasījuma atsauksmes no vismaz pieciem šāda tipa uzmontēto objektu īpašniekiem – norādīt objektus un kontaktinformāciju.
3. Ražotāja sertifikāts par speciālistu apmācību darbam ar minētajām iekārtām.
4. Spēja dot garantijas uz šo iekārtu veiktajiem remonta darbiem, ne mazāk par 2 gadiem.
5. Elektronikas rezerves daļu nodrošināšana 24 stundās, pārējo rezerves daļu nodrošināšana 48 stundās.
6. Speciālistu ierašanās ne vēlāk par 2 stundām no izsaukuma brīža.
7. Pretendentam obligāta civiltiesiskā apdrošināšana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |