***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2020)***

Tirgus izpēte par auto remonta instrumentu piegādi mācību procesa nodrošināšanai

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena EUR (bez PVN)** | **Piezīmes** |
| **Instrumentu rati**  **Specifikācija:**   * Instrumentu rati ir uz ritenīšiem * Vismaz diviem ritenīšiem jānodrošina bremze * Instrumentu ratiem ir jābūt vismaz ar sešām atvilktnēm * Instrumentu ratu atvilktnēm ir jānodrošina četru instrumentu moduļu ievietošana * Instrumentu ratu augšējai virsmai ir jānodrošina darba galda funkcija. * Instrumentu ratiem ir jābūt slēdzamiem * Atvilktņu mehānismam jānodrošina max. liela atvēršana/ aizvēršana (lūdzu norādīt ražotāja specifikāciju, kur minēts šis apstāklis) * Instrumentu ratu ražošanas valsts ES * Izplatītājam ir jābūt reģiona produkta pārstāvim, kurš ir tiesīgs veikt tehnisko atbalstu. | kmpl. | 1 |  |  |
| **Instrumentu atvilktņu bloks**  **Specifikācija:**   * Instrumentu atvilktņu blokam jābūt ne vairāk kā ar 4 atvilktnēm * Katrā atvilktnē jāspēj ievietot trīs instrumentu moduļus * Instrumentu atvilktņu blokam ražošanas valsts ES * Atvilktņu mehānismam jānodrošina max. liela atvēršana/ aizvēršana (lūdzu norādīt ražotāja specifikāciju, kur minēts šis apstāklis). | kmpl. | 1 |  |  |
| **Skrūvgriežu komplekts**  **Specifikācija:**   * Skrūvgriežu komplekts atrodas modulī kurš paredzēts ievietošanai Instrumentu ratos, vai instrumentu atvilktņu blokā * Komplekts sastāv no dažāda resnuma un garuma krustiņa un plakanajiem skrūvgriežiem * Ražotājs un instrumentu izplatītājs nodrošina iespēju iegādāties iztrūkstošās pozīcijas iegādāties atkārtoti * Instrumentu ražotājvalsts ES * Priekšroka: Rokas instrumentu ražotājam/ izplatītājam, kuri spēs nodrošināt maksimāli garāko garantijas termiņu | kmpl. | 1 |  |  |
| **Kombinētās uzgriežņu atslēgas**  **Specifikācija:**   * Kombinēto atslēgu komplekts atrodas modulī kurš paredzēts ievietošanai instrumentu ratos, vai instrumentu atvilktņu blokā * Komplekts sastāv no uzgriežņu atslēgām kas nodrošina izmērus no: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 – 24 * Ražotājs un instrumentu izplatītājs nodrošina iespēju iegādāties iztrūkstošās pozīcijas, iegādāties atkārtoti * Instrumentu ražotājvalsts ES * Priekšroka: Rokas Instrumentu ražotājam/ izplatītājam, kuri spēs nodrošināt maksimāli garāko garantijas termiņu | kmpl. | 1 |  |  |
| **½ muciņkomplekts**  **Specifikācija:**   * Instrumentu komplekts atrodas modulī kurš paredzēts ievietošanai Instrumentu ratos, vai instrumentu atvilktņu blokā * Komplekts sastāv no seškanšu muciņām, kas nodrošina izmērus no 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 , tirkšķatslēgas, divu garumu pagarinātājiem un T- veida rokturi * Ražotājs un instrumentu izplatītājs nodrošina iespēju iegādāties iztrūkstošās pozīcijas, iegādāties atkārtoti * Instrumentu ražotājvalsts ES * Priekšroka: Rokas Instrumentu ražotājam/ izplatītājam, kuri spēs nodrošināt maksimāli garāko garantijas termiņu | kmpl. | 1 |  |  |
| **3/8 muciņkomplekts**  **Specifikācija:**   * Instrumentu komplekts atrodas modulī kurš paredzēts ievietošanai Instrumentu ratos, vai instrumentu atvilktņu blokā * Komplekts sastāv no seškanšu muciņām, kas nodrošina izmērus no 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 , tirkšķatslēgas, divu garumu pagarinātājiem un T-veida rokturi * Ražotājs un instrumentu izplatītājs nodrošina iespēju iegādāties iztrūkstošās pozīcijas, iegādāties atkārtoti * Instrumentu ražotājvalsts ES * Priekšroka: Rokas Instrumentu ražotājam/ izplatītājam. kuri spēs nodrošināt maksimāli garāko garantijas termiņu | kmpl. | 1 |  |  |
| **Amortizatoru montāžas instrumentu komplekts**  **Specifikācija:**   * Instrumentu komplekts atrodas modulī kurš paredzēts ievietošanai Instrumentu ratos, vai instrumentu atvilktņu blokā * Komplekts sastāv no dažādu izmēru seškanšu muciņām, kas nodrošina izmērus no 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24, dažādi specinstrumenti amortizatoru štoku noturēšanai. * Ražotājs un instrumentu izplatītājs nodrošina iespēju iegādāties iztrūkstošās pozīcijas, iegādāties atkārtoti * Instrumentu ražotājvalsts ES * Priekšroka: Rokas Instrumentu ražotājam, kuri spēs nodrošināt maksimāli garāko garantijas termiņu | kmpl. | 1 |  |  |
| **Sešķanšu, Torrx, XZN uzgaļu komplekts**  **Specifikācija:**   * Instrumentu komplekts atrodas modulī kurš paredzēts ievietošanai Instrumentu ratos, vai instrumentu atvilktņu blokā * Komplekts sastāv no dažādu izmēru uzgaļiem: seškanšu uzgaļiem, kas nodrošina izmērus no 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10, Torx formāts no 5 - 6 - 8 – 10; XZN standarts no 30 -40 – 45 – 50 – 55 * Ražotājs un instrumentu izplatītājs nodrošina iespēju iegādāties iztrūkstošās pozīcijas, iegādāties atkārtoti * Instrumentu ražotājvalsts ES * Priekšroka: Rokas Instrumentu ražotājam, kuri spēs nodrošināt maksimāli garāko garantijas termiņu | kmpl. | 1 |  |  |

***p.s. piegādes izmaksas iekļaut cenā***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |