***PIEDĀVĀJUMS NO SIA “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

***(Iesniegts \_\_/\_\_/ 2023)***

Tirgus izpēte par noliktavas plauktu sistēmas piegādi

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena EUR (bez PVN)** | **Piezīmes** |
| Noliktavas plauktu sistēma:  **Uz sienas piestiprināma plauktu sistēma, bez plauktu klājuma. Sistēmas konstrukcija sastāv no:**   * Sienas līstes, kuras garums 2310 mm (atbilstoši telpas iespējām) * U veida konsole (stiprināta) 550 mm * U veida konsole 270 mm, | kmpl. | 1 |  |  |
| Noliktavas plauktu sistēma:  **Uz grīdas montējama plauktu sistēma, bez plauktu klājuma:**   * Plauktu rinda H3500, D800, W2500, vismaz 5 plauktu līmeņi, ar iespēju izmainīt plaukta augstumu no zemes, vai attālumu vienam no otra. Viena plaukta nestspēja vismaz 500kg * Plauktu rinda H3500, D400, W1850mm, 5 plauktu līmeņi, ar iespēju izmainīt plaukta augstumu no zemes, vai plaukta attālumu vienam no otra. Viena plaukta nestspēja vismaz 500kg * Plauktu rinda H3500, D800, W2750mm, 5 plauktu līmeņi, ar iespēju izmainīt plaukta augstumu no zemes, vai plaukta attālumu vienam no otra. Viena plaukta nestspēja vismaz 400kg * Plauktu rinda H3500, D600, W1850, 5 plauktu līmeņi, ar iespēju izmainīt plaukta augstumu no zemes, vai plaukta attālumu vienam no otra. Viena plaukta nestspēja vismaz 500kg | kmpl. | 1 |  |  |
| **KOPĀ:** |  |  |  |  |

Piegādes termiņš viens mēnesis no līguma parakstīšanas brīža

***p.s. piegādes izmaksas iekļaut cenā***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu: | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |